Прошивать приборы нужно той версией, что изначально зашита в прибор. Посмотреть её можно в меню прибора Сервис -> Информация.
123 в имени файла означают версию 1.23, 307 -- 3.07 и т.д.



Краткая инструкция по прошивке ВКМ-360:

0. Установить драйвера для корректной работы c портом USB из папки "драйвер".

1. Запускаете "Загрузчик ПО" (устанавливать на компьютер из папки "загрузчик" ). Нажимаете кнопку "ПОИСК"

2. Подключаете ВКМ-360 к компьютеру через USB.

3. Выключаете питание ВКМ-360.

4. Нажимаете кнопку F1 на ВКМ-360 и не отпуская её включаете питание ВКМ-360. Если на экране ВКМ-360 появилась надпись "сервисный режим", то у вас всё получилось, иначе подолжайте с пункта (3.)

5. Если в "Загрузчике ПО" не появилась надпись "найдено устройство на СОМ#", то отсоедините USB кабель и снова подключите.

6. Нажимаете кнопку "загрузить" и выбираете файл для прошивки с расширением BIN.
