Версия 3.8.188 12.01.2015
- маскирование вода IP адреса, защита от неверных значений


Версия 3.8.187 10.12.2014
- изменение формулы пера по Modbus с применением нового значения "на лету"
- добавлена возможность изменять МАС-адрес сетевого адаптера
- дополнительные изменения в механизм корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера)

Версия 3.8.186 25.08.2014
- добавлена корректировка при перескоке времени назад (скорректирована ошибка драйвера производителя платы)

Версия 3.8.185 08.08.2014
- период регистрации не меньше 1 сек.
- восстановление работы интеграторов после ошибки на канале
- при изменении формулы пера нет промежуточного обнуления значения
- исправление ошибок

Версия 3.8.184 28.07.2014
- исправления по результатам тестирования предыдущей версии
- исправлены ошибки в коде алгоритма ускоренной архивации, изменен алгоритм предрегистрации
- дополнительные отладочные блоки
- включена проверка состояния и наличия встроенного накопителя

Версия 3.8.182 09.07.2014
- исправлены ошибки по результатам тестирования предыдущей версии

Версия 3.8.180 09.06.2014
- подписи делений шкалы на горизонтальной гистограмме
- добавлены свойства "в линию" и "По центру" для табличного отображения
- исправлены ошибки

Версия 3.8.177 15.04.2014
- отображение пределов уставок вместо макс. и мин. значений сигнала.

Версия 3.8.176 17.02.2014
-базовая



