	Методика обновления ПО регистратора

0. !!! Обновление устанавливается только на версию ПО 3.8.0185 от 08.08.2014 !!!
1. Скопировать с помощью ПК директорию '{{KC1_Update' со всем её содержимым в корневую директорию USB-flash накопителя. 
2. Вставить USB flash накопитель в прибор.
3. Запустить обновление ПО, выбрав в приборе пункт меню 'Главное меню/Обновление ПО'. Дождаться завершения обновления(надпись "OK"- в окне сообщений).
4. При появлении соответствующей надписи в верхней части экрана извлечь USB-flash накопитель и нажать любую кнопку на приборе. Прибор перезагрузится. Либо для перезагрузки переключить сетевое питание прибора.
